Konfiguration der Firewall auf dem Vermittlungsrechner

:errorMsg:

## Firewall-Konfiguration

:firewallActivate: | Firewall aktivieren
Erst durch Aktivieren der Firewall werden die Firewall-Regeln angewendet. Bei deaktivierter Firewall findet keine Filterung statt.
:dropICMP: | ICMP-Pakete filtern
Alle ICMP Pakete, z.B. Ping-Anfragen, werden von der Firewall verworfen.
:onlySYN: | nur SYN-Pakete verwerfen
Neue Verbindungsanfragen zu gesperrten Ports werden verworfen. Der Rückkanal für erlaubte Verbindungsanfragen wird akzeptiert.

### Firewall-Regeln:

Die Regeln werden von oben nach unten geprüft.
Sobald eine Regel zutrifft, wird die angegebene Aktion ausgeführt.

Falls keine Regel zutrifft, wird folgende Standard-Aktion ausgeführt:

lfd. Nr. | Quell-IP | Quell-Subnetzmaske | Ziel-IP | Ziel-Subnetzmaske | Protokoll | Port | Aktion
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
:ruleset:

Aktion für ausgewählte Regel:

:errorMsg:

### Neue Regel erstellen

Alle Felder sind optional und werden
-- falls leer gelassen --
für die Filterung nicht verwendet.

Quell-IP: |
Quell-Subnetzmaske: |
Ziel-IP: |
Ziel-Subnetzmaske: |
Protokoll: |
Port: |
Aktion: |