Configuration du parefeu du routeur

:errorMsg:

## Configuration du parefeu du routeur

:firewallActivate: | Activer le parefeu
Les règles ne sont appliquées que lorsque le parefeu est actif.
:dropICMP: | Filtrer les paquets ICMP
Tous les paquets ICMP seront rejetés (ceux d’un ping, par exemple).
:onlySYN: | Ne filtrer que les paquets SYN
Les requêtes vers les ports bloqués seront rejetées. Le canal de retour pour les requêtes de connexion autorisées sera ouvert.

### Règles du parefeu

Les règles sont parcourues du haut de la liste vers le bas.
Seule la première règle satisfaite rencontrée est appliquée. La règle par défaut s’applique lorsqu’aucune règle de la liste n’est satisfaite.

Règle par défaut :

ID | IP source | Masque | IP dest. | Masque | Protocole | Port | Action
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
:ruleset:

Actions applicables à la règle sélectionnée :

:errorMsg:

### Nouvelle règle

Tous les champs sont optionnels, sauf protocole et Action.
IP source : |
Masque : |
IP destination : |
Masque : |
Protocole : |
Port : |
Action : |

Retour au menu principal